Используемые при моделировании параметры:
volume=1000000
P0_first=0.475
P0_last=0.200
P0_step=0.025

Параметры канала связи: канал связи со стираниями

Параметры кодера
Количество информационных ветвей: nk=4
Количество проверочных ветвей: nr=4
Кодовая скорость: R=0.50
Образующий полином:
  i=0  v=0  2  0  11 
  i=1  v=0  2  0  19 
  i=2  v=0  2  0  25 
  i=3  v=0  2  0  62 
  i=0  v=1  2  0  48 
  i=1  v=1  2  6  82 
  i=2  v=1  2  13  141 
  i=3  v=1  2  21  205 
  i=0  v=2  2  0  134 
  i=1  v=2  2  9  207 
  i=2  v=2  2  27  306 
  i=3  v=2  2  47  408 
  i=0  v=3  2  0  179 
  i=1  v=3  2  10  418 
  i=2  v=3  2  56  606 
  i=3  v=3  2  98  551 
Кодовое расстояние: 9
Длина кода: 9704

Параметры декодера
Количество итераций декодирования: 10

Время начала моделирования: Fri Dec 17 23:22:29.658

---------------------------------------------------------
Вероятность стирания в канале связи 4.75e-001

Количество переданных блоков = 30
Количество переданных информационных символов = 145560

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10

Количество стираний на выходе различных итераций декодирования:
     68895     65200     64521     64374     64344     64341     64341     64341     64341     64341     64341
Вероятность стирания на выходе различных итераций декодирования:
 4.73e-001 4.48e-001 4.43e-001 4.42e-001 4.42e-001 4.42e-001 4.42e-001 4.42e-001 4.42e-001 4.42e-001 4.42e-001

Вероятность стирания на выходе декодера составила 4.42e-001

---------------------------------------------------------
Вероятность стирания в канале связи 4.50e-001

Количество переданных блоков = 30
Количество переданных информационных символов = 145560

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10

Количество стираний на выходе различных итераций декодирования:
     65297     60007     58630     58194     58057     57994     57976     57971     57969     57969     57969
Вероятность стирания на выходе различных итераций декодирования:
 4.49e-001 4.12e-001 4.03e-001 4.00e-001 3.99e-001 3.98e-001 3.98e-001 3.98e-001 3.98e-001 3.98e-001 3.98e-001

Вероятность стирания на выходе декодера составила 3.98e-001

---------------------------------------------------------
Вероятность стирания в канале связи 4.25e-001

Количество переданных блоков = 30
Количество переданных информационных символов = 145560

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10

Количество стираний на выходе различных итераций декодирования:
     61764     54307     51372     49774     48743     47916     47135     46139     44755     42976     40726
Вероятность стирания на выходе различных итераций декодирования:
 4.24e-001 3.73e-001 3.53e-001 3.42e-001 3.35e-001 3.29e-001 3.24e-001 3.17e-001 3.07e-001 2.95e-001 2.80e-001

Вероятность стирания на выходе декодера составила 2.80e-001

---------------------------------------------------------
Вероятность стирания в канале связи 4.00e-001

Количество переданных блоков = 42
Количество переданных информационных символов = 203784

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10

Количество стираний на выходе различных итераций декодирования:
     81474     66756     57330     46702     30607     14307      5016       845        83        59        59
Вероятность стирания на выходе различных итераций декодирования:
 4.00e-001 3.28e-001 2.81e-001 2.29e-001 1.50e-001 7.02e-002 2.46e-002 4.15e-003 4.07e-004 2.90e-004 2.90e-004

Вероятность стирания на выходе декодера составила 2.90e-004

---------------------------------------------------------
Вероятность стирания в канале связи 3.75e-001

Количество переданных блоков = 57
Количество переданных информационных символов = 276564

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10

Количество стираний на выходе различных итераций декодирования:
    103607     75698     46220     11709       605        50        41        41        41        41        41
Вероятность стирания на выходе различных итераций декодирования:
 3.75e-001 2.74e-001 1.67e-001 4.23e-002 2.19e-003 1.81e-004 1.48e-004 1.48e-004 1.48e-004 1.48e-004 1.48e-004

Вероятность стирания на выходе декодера составила 1.48e-004

---------------------------------------------------------
Вероятность стирания в канале связи 3.50e-001

Количество переданных блоков = 109
Количество переданных информационных символов = 528868

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10

Количество стираний на выходе различных итераций декодирования:
    185183    110140     27429       779        42        35        35        35        35        35        35
Вероятность стирания на выходе различных итераций декодирования:
 3.50e-001 2.08e-001 5.19e-002 1.47e-003 7.94e-005 6.62e-005 6.62e-005 6.62e-005 6.62e-005 6.62e-005 6.62e-005

Вероятность стирания на выходе декодера составила 6.62e-005

---------------------------------------------------------
Вероятность стирания в канале связи 3.25e-001

Количество переданных блоков = 179
Количество переданных информационных символов = 868508

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10

Количество стираний на выходе различных итераций декодирования:
    282412    119140      8654        89        33        32        32        32        32        32        32
Вероятность стирания на выходе различных итераций декодирования:
 3.25e-001 1.37e-001 9.96e-003 1.02e-004 3.80e-005 3.68e-005 3.68e-005 3.68e-005 3.68e-005 3.68e-005 3.68e-005

Вероятность стирания на выходе декодера составила 3.68e-005

---------------------------------------------------------
Вероятность стирания в канале связи 3.00e-001

Количество переданных блоков = 207
Количество переданных информационных символов = 1004364

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10

Количество стираний на выходе различных итераций декодирования:
    301541     79061      1477        20        17        17        17        17        17        17        17
Вероятность стирания на выходе различных итераций декодирования:
 3.00e-001 7.87e-002 1.47e-003 1.99e-005 1.69e-005 1.69e-005 1.69e-005 1.69e-005 1.69e-005 1.69e-005 1.69e-005

Вероятность стирания на выходе декодера составила 1.69e-005

---------------------------------------------------------
Вероятность стирания в канале связи 2.75e-001

Количество переданных блоков = 207
Количество переданных информационных символов = 1004364

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10

Количество стираний на выходе различных итераций декодирования:
    276573     42965       210         7         7         7         7         7         7         7         7
Вероятность стирания на выходе различных итераций декодирования:
 2.75e-001 4.28e-002 2.09e-004 6.97e-006 6.97e-006 6.97e-006 6.97e-006 6.97e-006 6.97e-006 6.97e-006 6.97e-006

Вероятность стирания на выходе декодера составила 6.97e-006

---------------------------------------------------------
Вероятность стирания в канале связи 2.50e-001

Количество переданных блоков = 207
Количество переданных информационных символов = 1004364

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10

Количество стираний на выходе различных итераций декодирования:
    251506     22515        29         2         2         2         2         2         2         2         2
Вероятность стирания на выходе различных итераций декодирования:
 2.50e-001 2.24e-002 2.89e-005 1.99e-006 1.99e-006 1.99e-006 1.99e-006 1.99e-006 1.99e-006 1.99e-006 1.99e-006

Вероятность стирания на выходе декодера составила 1.99e-006

---------------------------------------------------------
Вероятность стирания в канале связи 2.25e-001

Количество переданных блоков = 207
Количество переданных информационных символов = 1004364

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10

Количество стираний на выходе различных итераций декодирования:
    226330     11313         6         1         1         1         1         1         1         1         1
Вероятность стирания на выходе различных итераций декодирования:
 2.25e-001 1.13e-002 5.97e-006 9.96e-007 9.96e-007 9.96e-007 9.96e-007 9.96e-007 9.96e-007 9.96e-007 9.96e-007

Вероятность стирания на выходе декодера составила 9.96e-007
Время моделирования: 2.152 s
Скорость работы модели: 2942.31 kbps
