Используемые при моделировании параметры:
Тип модуляции: BPSK
bps=1
MQ=2
volume=10000000
EbN0_low=3.000
EbN0_high=7.100
EbN0_step=0.500

Параметры кодера
Количество информационных ветвей: nk=4
Количество проверочных ветвей: nr=4
Кодовая скорость: R=0.50
Образующий полином:
  i=0  v=0  2  0  11 
  i=1  v=0  2  0  19 
  i=2  v=0  2  0  25 
  i=3  v=0  2  0  62 
  i=0  v=1  2  0  48 
  i=1  v=1  2  6  82 
  i=2  v=1  2  13  141 
  i=3  v=1  2  21  205 
  i=0  v=2  2  0  134 
  i=1  v=2  2  9  207 
  i=2  v=2  2  27  306 
  i=3  v=2  2  47  408 
  i=0  v=3  2  0  179 
  i=1  v=3  2  10  418 
  i=2  v=3  2  56  606 
  i=3  v=3  2  98  551 
Кодовое расстояние: 9
Длина кода: 9704

Параметры декодера
Количество итераций декодирования: 10

Время начала моделирования: Sat Dec 18 11:29:29.230

---------------------------------------------------------------
Отношение сигнал/шум в канале связи:   3.00 дБ

Количество переданных блоков = 10
Количество переданных информационных бит = 48520

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
      3912      3670      3466      3475      3478      3460      3459      3450      3443      3443      3443
Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 8.06e-002 7.56e-002 7.14e-002 7.16e-002 7.17e-002 7.13e-002 7.13e-002 7.11e-002 7.10e-002 7.10e-002 7.10e-002

Вероятность ошибки в канале связи: 7.98e-002   
Вероятность ошибки на бит на выходе декодера: 7.10e-002

---------------------------------------------------------------
Отношение сигнал/шум в канале связи:   3.50 дБ

Количество переданных блоков = 17
Количество переданных информационных бит = 82484

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
      5619      4883      4028      2875      1919      1228       749       504       402       328       265
Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 6.81e-002 5.92e-002 4.88e-002 3.49e-002 2.33e-002 1.49e-002 9.08e-003 6.11e-003 4.87e-003 3.98e-003 3.21e-003

Вероятность ошибки в канале связи: 6.77e-002   
Вероятность ошибки на бит на выходе декодера: 3.21e-003

---------------------------------------------------------------
Отношение сигнал/шум в канале связи:   4.00 дБ

Количество переданных блоков = 45
Количество переданных информационных бит = 218340

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
     12438      9937      6371      1946       340        63        17        14        14        14        14
Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 5.70e-002 4.55e-002 2.92e-002 8.91e-003 1.56e-003 2.89e-004 7.79e-005 6.41e-005 6.41e-005 6.41e-005 6.41e-005

Вероятность ошибки в канале связи: 5.66e-002   
Вероятность ошибки на бит на выходе декодера: 6.41e-005

---------------------------------------------------------------
Отношение сигнал/шум в канале связи:   4.50 дБ

Количество переданных блоков = 148
Количество переданных информационных бит = 718096

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
     33347     23228     10063       901        50        10        10        10        10        10        10
Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 4.64e-002 3.23e-002 1.40e-002 1.25e-003 6.96e-005 1.39e-005 1.39e-005 1.39e-005 1.39e-005 1.39e-005 1.39e-005

Вероятность ошибки в канале связи: 4.65e-002   
Вероятность ошибки на бит на выходе декодера: 1.39e-005

---------------------------------------------------------------
Отношение сигнал/шум в канале связи:   5.00 дБ

Количество переданных блоков = 186
Количество переданных информационных бит = 902472

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
     33926     19474      5235       131        12        10        10        10        10        10        10
Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 3.76e-002 2.16e-002 5.80e-003 1.45e-004 1.33e-005 1.11e-005 1.11e-005 1.11e-005 1.11e-005 1.11e-005 1.11e-005

Вероятность ошибки в канале связи: 3.77e-002   
Вероятность ошибки на бит на выходе декодера: 1.11e-005

---------------------------------------------------------------
Отношение сигнал/шум в канале связи:   5.50 дБ

Количество переданных блоков = 554
Количество переданных информационных бит = 2688008

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
     80261     35585      5175        37        10        10        10        10        10        10        10
Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 2.99e-002 1.32e-002 1.93e-003 1.38e-005 3.72e-006 3.72e-006 3.72e-006 3.72e-006 3.72e-006 3.72e-006 3.72e-006

Вероятность ошибки в канале связи: 2.98e-002   
Вероятность ошибки на бит на выходе декодера: 3.72e-006

---------------------------------------------------------------
Отношение сигнал/шум в канале связи:   6.00 дБ

Количество переданных блоков = 2062
Количество переданных информационных бит = 10004824

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
    230014     70778      4989        13         5         5         5         5         5         5         5
Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 2.30e-002 7.07e-003 4.99e-004 1.30e-006 5.00e-007 5.00e-007 5.00e-007 5.00e-007 5.00e-007 5.00e-007 5.00e-007

Вероятность ошибки в канале связи: 2.30e-002   
Вероятность ошибки на бит на выходе декодера: 5.00e-007

---------------------------------------------------------------
Отношение сигнал/шум в канале связи:   6.50 дБ

Количество переданных блоков = 2062
Количество переданных информационных бит = 10004824

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
    173004     33111      1067         0         0         0         0         0         0         0         0
Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 1.73e-002 3.31e-003 1.07e-004 0.00e+000 0.00e+000 0.00e+000 0.00e+000 0.00e+000 0.00e+000 0.00e+000 0.00e+000

Вероятность ошибки в канале связи: 1.73e-002   
Вероятность ошибки на бит на выходе декодера: 1.00e-007

---------------------------------------------------------------
Отношение сигнал/шум в канале связи:   7.00 дБ

Количество переданных блоков = 2062
Количество переданных информационных бит = 10004824

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
    126067     13170       174         0         0         0         0         0         0         0         0
Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 1.26e-002 1.32e-003 1.74e-005 0.00e+000 0.00e+000 0.00e+000 0.00e+000 0.00e+000 0.00e+000 0.00e+000 0.00e+000

Вероятность ошибки в канале связи: 1.26e-002   
Вероятность ошибки на бит на выходе декодера: 1.00e-007
Время моделирования: 41.623 s
Скорость работы модели: 833.01 kbps
