EbN0_low=3.0; //начальное значение отношения сигнал/шум на бит 
EbN0_high=7.1; //конечное значение отношения сигнал/шум на бит
EbN0_step=0.5; //шаг изменения значения отношения сигнал/шум на бит
volume=10000000; //число передаваемых бит
minBlockErr=10; //максимальное число ошибочных блоков
itert=10; // количество итераций декодирования