Используемые при моделировании параметры:
Q=256
volume=1000000
P0_low=0.24000
P0_high=0.15000
P0_step=0.01000

Параметры канала связи:
Q-ичный симметричный канал

Параметры недвоичного кодера
Количество информационных ветвей: nk=4
Количество проверочных ветвей: nr=4
Количество возможных значений символа: Q= 256
Кодовая скорость: R=0.50
Образующий полином:
  i=0  v=0  2  0  11 
  i=1  v=0  2  0  19 
  i=2  v=0  2  0  25 
  i=3  v=0  2  0  62 
  i=0  v=1  2  0  48 
  i=1  v=1  2  6  82 
  i=2  v=1  2  13  141 
  i=3  v=1  2  21  205 
  i=0  v=2  2  0  134 
  i=1  v=2  2  9  207 
  i=2  v=2  2  27  306 
  i=3  v=2  2  47  408 
  i=0  v=3  2  0  179 
  i=1  v=3  2  10  418 
  i=2  v=3  2  56  606 
  i=3  v=3  2  98  551 
Кодовое расстояние: 9
Длина кода: 9704
Количество итераций декодирования: 7


---------------------------------------------------------------
Вероятность ошибки в канале: P0=2.40e-001

Количество переданных блоков = 52
Количество переданных информационных символов = 252304

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
     60392     59865     57040     46335     39549     33672     28332     23579

Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 2.39e-001 2.37e-001 2.26e-001 1.84e-001 1.57e-001 1.33e-001 1.12e-001 9.35e-002

Вероятность ошибки на символ на выходе недвоичного декодера составила 9.35e-002
Вероятность ошибки на блок на выходе недвоичного декодера составила 9.62e-001

---------------------------------------------------------------
Вероятность ошибки в канале: P0=2.30e-001

Количество переданных блоков = 70
Количество переданных информационных символов = 339640

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
     77764     76848     71770     51362     34821     19107      8985      4374

Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 2.29e-001 2.26e-001 2.11e-001 1.51e-001 1.03e-001 5.63e-002 2.65e-002 1.29e-002

Вероятность ошибки на символ на выходе недвоичного декодера составила 1.29e-002
Вероятность ошибки на блок на выходе недвоичного декодера составила 7.14e-001

---------------------------------------------------------------
Вероятность ошибки в канале: P0=2.20e-001

Количество переданных блоков = 172
Количество переданных информационных символов = 834544

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
    183460    180493    165300     99905     41128      7336       601        69

Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 2.20e-001 2.16e-001 1.98e-001 1.20e-001 4.93e-002 8.79e-003 7.20e-004 8.27e-005

Вероятность ошибки на символ на выходе недвоичного декодера составила 8.27e-005
Вероятность ошибки на блок на выходе недвоичного декодера составила 2.91e-001

---------------------------------------------------------------
Вероятность ошибки в канале: P0=2.10e-001

Количество переданных блоков = 207
Количество переданных информационных символов = 1004364

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
    210558    205559    182524     84024     15536       671        54        45

Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 2.10e-001 2.05e-001 1.82e-001 8.37e-002 1.55e-002 6.68e-004 5.38e-005 4.48e-005

Вероятность ошибки на символ на выходе недвоичного декодера составила 4.48e-005
Вероятность ошибки на блок на выходе недвоичного декодера составила 1.93e-001

---------------------------------------------------------------
Вероятность ошибки в канале: P0=2.00e-001

Количество переданных блоков = 207
Количество переданных информационных символов = 1004364

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
    200624    193872    164835     53010      3873        88        30        29

Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 2.00e-001 1.93e-001 1.64e-001 5.28e-002 3.86e-003 8.76e-005 2.99e-005 2.89e-005

Вероятность ошибки на символ на выходе недвоичного декодера составила 2.89e-005
Вероятность ошибки на блок на выходе недвоичного декодера составила 1.30e-001

---------------------------------------------------------------
Вероятность ошибки в канале: P0=1.90e-001

Количество переданных блоков = 207
Количество переданных информационных символов = 1004364

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
    190835    181914    145356     30016       835        34        29        29

Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 1.90e-001 1.81e-001 1.45e-001 2.99e-002 8.31e-004 3.39e-005 2.89e-005 2.89e-005

Вероятность ошибки на символ на выходе недвоичного декодера составила 2.89e-005
Вероятность ошибки на блок на выходе недвоичного декодера составила 1.26e-001

---------------------------------------------------------------
Вероятность ошибки в канале: P0=1.80e-001

Количество переданных блоков = 207
Количество переданных информационных символов = 1004364

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
    180482    168401    122753     15116       169        15        15        15

Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 1.80e-001 1.68e-001 1.22e-001 1.51e-002 1.68e-004 1.49e-005 1.49e-005 1.49e-005

Вероятность ошибки на символ на выходе недвоичного декодера составила 1.49e-005
Вероятность ошибки на блок на выходе недвоичного декодера составила 7.25e-002

---------------------------------------------------------------
Вероятность ошибки в канале: P0=1.70e-001

Количество переданных блоков = 207
Количество переданных информационных символов = 1004364

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
    170377    154418     97677      6506        57        11        10        10

Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 1.70e-001 1.54e-001 9.73e-002 6.48e-003 5.68e-005 1.10e-005 9.96e-006 9.96e-006

Вероятность ошибки на символ на выходе недвоичного декодера составила 9.96e-006
Вероятность ошибки на блок на выходе недвоичного декодера составила 4.83e-002

---------------------------------------------------------------
Вероятность ошибки в канале: P0=1.60e-001

Количество переданных блоков = 207
Количество переданных информационных символов = 1004364

Результаты моделирования
Номер итерации:
         0         1         2         3         4         5         6         7
Количество ошибок на выходе различных итераций декодирования:
    160213    139051     70465      2265        10         4         4         4

Вероятность ошибки на выходе различных итераций декодирования:
 1.60e-001 1.38e-001 7.02e-002 2.26e-003 9.96e-006 3.98e-006 3.98e-006 3.98e-006

Вероятность ошибки на символ на выходе недвоичного декодера составила 3.98e-006
Вероятность ошибки на блок на выходе недвоичного декодера составила 1.93e-002
